|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

| **INFORMAZIONI DI DETTAGLIO FORNITE DAL COMMITTENTE IN MATERIA DI SICUREZZA (art. 26 co.1 lett. b) D.Lgs.81/08 e smi)** | |
| --- | --- |
| **1.Informazioni sull’appalto** | |
| Oggetto dell’affidamento | Esecuzione dell’intervento di relamping dell’illuminazione area esterna ed autorimessa del complesso di Environment Park sito in Via Livorno 60 Torino |
| Durata del contratto | Dalla stipula del contratto / redazione del Verbale di consegna a ultimazione lavori |
| Ubicazione aree dove saranno svolte attività oggetto d’appalto | Complesso Environment Park (autorimessa e aree esterne)  (Vedere Progetto allegato) |
| **2. Dati identificativi dell’Azienda Committente** | |
| Ragione sociale | ENVIRONMENT PARK S.p.A. |
| Indirizzo sede legale | Galleria San Federico n°54  10121 TORINO |
| Indirizzo sede operativa | Via Livorno, 60  10144 TORINO |
| Telefono | +39 011 2258005 |
| Fax | +39 011 2257225 |
| Iscrizione CCIAA | 07154400019/1996 |
| p.iva | 07154400019 |
| Attività svolta | Parco Scientifico Tecnologico Ambientale CEE 2081/93 |
| Anno d’inizio dell’attività | 1996 |
| Classificazione INAIL | 11206589/04 - 12185167/94 |
| Codici ATECO | 72.19.09 R&I (ricerche e studi nel campo ambientale) |
| 68.20.01 Locazione (e gestione di immobili) |

| **3. Figure aziendali di riferimento** | | **Telefono** |
| --- | --- | --- |
| **Datore di lavoro (DdL)** | Dott. Davide DAMOSSO |  |
| **Referente del DdL per il contratto** | Geom. Luca VILARDI | Cell. 3485578790 |
| **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Esterno** | Ing. Andrea RABBIA | Cell 3409605507 |
| **Addetti al Servizio di Prevenzione Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)** | Geom. Luca VILARDI (CENTRO SERVIZI) | Cell. 3485578790 |
| Ing. Sabina FIOROT (LABORATORI) | Cell. 3472649555 |
| **Medico Competente (MC)** | Dott. ssa Tiziana BILEI  (c/o LARC S.p.A.) | 011-859312 |
| **Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS)** | Giuseppa DI GREGORIO | 011 2257226 |
| **Addetti antincendio e gestione dell’emergenza**  **(CENTRO SERVIZI)** | Luca GALEASSO | 011 2257480 |
| Davide LONGO | 011 2257220 |
| Monica RISSO | 011 2257243 |
| Luca VILARDI | 011 2257259 |
| **Addetti antincendio e gestione dell’emergenza (LABORATORI)** | Elisa AIMO BOOT | 011 2257234 |
| Marco FAUSONE | 011 2257871 |
| Sabina FIOROT | 011 2257871 |
| Mauro GEA | 011 2257212 |
| Barbara LA LICATA | 011 2257218 |
| Paola Zitella | 011 2257255 |
| **Addetti al Primo Soccorso (CENTRO SERVIZI)** | Daniela DI FAZIO | 011 2257566 |
| Chiara MASSAZA | 011 2257222 |
| **Addetti al Primo Soccorso (LABORATORI)** | Domenico D’ANGELO | 011 2257208 |
| Elisa AIMO BOOT | 011 2257234 |
| Paola ZITELLA | 011 2257255 |
| **Nominativi e Recapiti da contattare in caso di emergenza** | Coordinatore dell’emergenza  Geom. Luca VILARDI | Cell. 3485578790 |

| **4. Informazioni generali relative alle aree interessate dal contratto** | |
| --- | --- |
| Descrizione ambiente di lavoro | Le attività andranno svolte all’interno del complesso di Environment Park, in particolare all’interno dell’autorimessa e nelle aree esterne/camminamenti |
| Attività svolta dal Committente nell’area | Nelle aree interessate dal contratto non sono svolte attività lavorative da parte del personale del Committente e/o delle aziende insediate, ma le stesse sono comunque aree di transito verso i luoghi di lavoro. |
| Attività svolte da appaltatori abituali nell’area | Nelle aree interessate dal contratto possono essere svolte attività di manutenzione ordinaria, pulizie, manutenzione aree verdi. |
| **Orari di apertura/chiusura dell’area** | L’autorimessa è accessibile 24h/24 tramite badge di accesso o chiamata alla reception.  Le aree esterne e i camminamenti sono aperti al pubblico e quindi sempre accessibili |
| **N° lavoratori mediamente presenti (sia dell'azienda Committente che di altre aziende)** | Come già espresso, nelle aree oggetto di affidamento, i lavoratori della Committente e delle altre Aziende insediate sono solo in transito.  Si tratta complessivamente di:  Committente: 30 addetti  Ditte per altri servizi di gestione del complesso (servizio di pulizie, manutenzione verde, portierato e vigilanza): in totale circa 20 addetti  Aziende insediate: circa 500 addetti |
| **Viabilità e percorso per raggiungere postazione/**  **area di lavoro assegnata (vie di circolazione carrabili e pedonali)** | L’accesso carrabile all’autorimessa avviene da via Livorno 58, mediante badge di accesso o chiamata alla reception.  Per accedere con i mezzi alle aree esterne si può entrare da via Livorno n°60 oppure da via Costaguta.  L’accesso con le auto nell’area interna è consentita solo ai mezzi di soccorso/servizio |
| **Area di lavoro oggetto dell’intervento in contratto, per la quale è necessario richiedere l’autorizzazione per effettuare lavori, nel caso specificando quali** | Le aree oggetto del contratto sono aree comuni ad accesso libero; è necessaria l’autorizzazione esclusivamente per l’accesso con i mezzi alle aree pedonali. |
| **Zona di sosta di autoveicoli o mezzi / aree adibite a parcheggio** | È possibile parcheggiare in aree prossime alle zone di intervento, in particolare è possibile parcheggiare direttamente nell’autorimessa, oppure nel parcheggio esterno prossimo all’ingresso principale su via Livorno o ancora in via Costaguta |
| **Zone di carico/scarico dei materiali e strumenti di lavoro a disposizione** | È possibile caricare e scaricare i materiali in aree prossime alle zone di intervento. Accesso consentito nell’autorimessa, accesso consentito previa autorizzazione nelle aree pedonali. |
| **Locali ad uso servizi disponibili (servizi igienici, spogliatoio, …)** | Sono presenti servizi igienici prossimi alle zone di intervento (vedere planimetrie per ubicazione precisa). |
| **Indicazione presenza sopra e sotto servizi nell’area** | Sono presenti sopra e sotto . |

| **5. Check-list rischi specifici esistenti nelle aree di lavoro del Committente in cui l'operatore economico andrà ad operare** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ambiente di lavoro** | **Rischio presente** | | **Misure di prevenzione e protezione adottate o da mettere in atto; eventuali DPI necessari** |
| **SI** | **NO** |
| Caduta dall’alto | x |  | Prima di effettuare i lavori in quota l’impresa dovrà predisporre idonee opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, parapetti) oppure utilizzare PLE. |
| Investimento/urto tra mezzi | x |  | L’accesso al complesso di Envipark avviene da via Livorno 58/60 o da via Costaguta. Entrambe sono strade pubbliche, pertanto possono circolare auto e mezzi. E’ presente segnaletica stradale, separazione vie di transito pedonali e carrabili, segnalazione limiti di velocità.  Accesso gestito tramite sbarra meccanica per autorimessa.  Le strade interne del complesso sono invece riservate ai pedoni.  Eventuali accessi di mezzi devono essere preventivamente autorizzati. salvo corrieri e/o mezzi di soccorso/servizio autorizzati.  L’autorimessa è via di transito per i lavoratori |
| Cadute a livello/scivolamenti |  | x | Le vie di passaggio esterne ed interne sono adeguatamente illuminate e manutenute |
| Dislivelli nelle aree di transito | x |  | Presenti nella Valle verde |
| Botole/chiusini (visibili e con chiusura a sicurezza/portata carrabile) | x | ~~x~~ | Presenti nelle aree aperte diverse botole e chiusini. Tutti i chiusini sono mantenuti chiusi ad aperti da personale incaricato  Quelli su via Costaguta sono carrabili. |
| Ascensori e montacarichi |  | x |  |
| Spazi confinati o in cisterne/serbatoi |  | x |  |
| **Macchine, Apparecchiature, Impianti** | **Rischio presente** | | **Misure di prevenzione e protezione adottate o da mettere in atto; eventuali DPI necessari** |
| SI | NO |
| Elettrocuzione | x |  | Sono presenti impianti e collegamenti elettrici realizzati a regola d’arte e mantenuti regolarmente. |
| Reti GAS tecnici |  |  | Nelle aree esterne, in particolare nella cosiddetta Strada elettrica e area bombolaio (vedi planimetrie allegate) sono presenti reti gas tecnici opportunamente segnalati |

| **Incendio ed esplosione** | **Rischio presente** | | **Misure di prevenzione e protezione adottate o da mettere in atto; eventuali DPI necessari** |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | NO |
| Rischio incendio elevato/medio/basso | x |  | Rischio incendio basso o medio; presenza di dispositivi antincendio.  Presidi antincendio individuabili mediante apposita cartellonistica distribuiti su tutta l’area autorimessa e aree comuni esterne. |
| Presenza di depositi di materiali | x |  | Sono presenti depositi di materiali, specie nell’area esterna verso via Livorno e/o nell’autorimessa |
| Reti GAS tecnici |  |  | Nelle aree esterne, in particolare nella cosiddetta Strada elettrica e area bombolaio (vedi planimetrie allegate) sono presenti reti gas tecnici opportunamente segnalati |
|  |  |  |  |

| **Rischi per la salute** | **Rischio presente** | | **Misure di prevenzione e protezione adottate o da mettere in atto; eventuali DPI necessari** |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | NO |
| Microclima | x |  | L’autorimessa e le aree esterne non sono climatizzati |
| **Altro:** |  |  |  |

| **6. Gestione emergenza presso Environment Park** |
| --- |
| Procedure di emergenza adottate  In allegato al contratto verrà fornito stralcio del Piano di Emergenza elaborato da Environment Park S.p.a., l’impresa deve prendere visione delle procedure di emergenza previste, sintetizzate di seguito.  ISTRUZIONI DI SICUREZZA - EVACUAZIONE SEGNALAZIONE DI PERICOLO  Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, scoppi, crollo o pericolo di crollo, spargimento di prodotti chimici o sostanze infiammabili, ecc.) deve telefonare ai SEGUENTI NUMERI:  **Centralino/ Reception 011.22.58.005**  oppure il **COORDINATORE DELL’ EMERGENZA LUCA VILARDI Cell. 348-55.78.790**  Al segnale continuo ottico-acustico di allarme abbandonare il locale seguendo la seguente procedura:   * mantenere la calma ed evitare scelte dettate dal panico; * porre subito fine a qualsiasi operazione stiate eseguendo (spegnere eventuali fiamme libere, chiudere gli eventuali recipienti con sostanze chimiche, infiammabili, ecc.); * abbandonare il posto di lavoro e l'edificio dirigendosi verso le uscite di sicurezza * dirigersi al punto di raccolta, senza correre e senza generare panico. Non spingere gli altri. * tenersi alla ringhiere mentre state scendendo le scale per evitare di cadere se qualcuno vi spinge; * raggiungere i luoghi di raccolta designati (vedi planimetrie) ed attendere ulteriori istruzioni; * non sostare sulle vie di fuga; * identificare le possibili vie di fuga alternative dal luogo ove vi trovate; * avvisare i colleghi e gli ospiti della zona interessata dall'evacuazione della situazione di emergenza; * non tornare indietro per recuperare materiale o altri oggetti personali; * non ostruire i percorsi e le vie di fuga e gli accessi allo stabile   Il luogo di lavoro dispone di planimetria di emergenza su cui sono riportate:   * vie di esodo ed uscite di sicurezza; * ubicazione mezzi antincendio; * ubicazione cassette primo soccorso |
| Misure di prevenzione e protezione da adottare in tutti i luoghi del Committente   * È vietato fumare in tutti i locali della Committenza * È fatto obbligo indossare i DPI dove previsto * È fatto obbligo attenersi alle indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori affissi e mediante avvisi visivi e/o acustici * È vietato trattenersi negli ambienti di lavoro del committente al di fuori degli orari e del Cronoprogramma delle Attività concordato con il Committente stesso * È vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la propria sicurezza o quella di altre persone; * È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; * È vietato sostare con autoveicoli/ messi al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale * Nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada |
| Norme di comportamento delle imprese esterne e dei prestatori d’opera :  Le imprese e i prestatori d’opera esterni:   * potranno espletare le proprie attività (compreso il deposito di proprie attrezzature e prodotti) esclusivamente nelle aree e nei locali preventivamente ed espressamente autorizzati dal committente * potranno utilizzare solo macchine ed attrezzature a norma di legge * dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza contenute nelle schede delle sostanze e dei prodotti utilizzati * dovranno comunicare al responsabile del contratto Environment Park anomalie sul luogo di lavoro riscontrate durante le proprie attività e informarlo di ogni evento dal quale potrebbe originarsi una situazione di pericolo * non effettuare interventi sugli impianti se non previsti esplicitamente dall’appalto * attenersi alle procedure previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. |

| **7. Allegati** |
| --- |
| 1. Planimetrie aree interessate dai Servizi |

|  |
| --- |
| **Il datore di Lavoro dell’Impresa (Firma e Timbro)**  **…………………………………………………….**  Sottoscritto per presa visione ed accettazione  Luogo …………………… data……………… |