
MODELLO OFFERTA TECNICA
Oggetto: Procedura per la realizzazione di due impianti FV con moduli in tinta verde sui fabbricati “A2 e B1 uffici” del complesso immobiliare di proprietà di Environment Park SpA, sito in via Livorno 60, 10144 Torino
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Il Modello Offerta Tecnica, redatta in formato PDF non modificabile, non dovrà superare le 10 pagine(inclusi copertina, indice, cronoprogramma) formato A4, con margini non inferiori a 2 cm e carattere Arial di dimensione non inferiore a 10 pt (ad eccezione delle tabelle, per le quali è ammesso il carattere Arial 9 pt)
A. Esperienze pregresse
Il concorrente deve compilare integralmente la tabella seguente e indicare, per ciascun elemento dichiarato, il riferimento alla documentazione probatoria allegata. Le dichiarazioni non documentate non saranno considerate ai fini del punteggio.
	Criterio
	Informazioni da fornire a cura del concorrente

	Impianti FV di potenza uguale o superiore a 160 kWp realizzati nell’ultimo triennio

(max 5 punti secondo tabella)

Numero di impianti                          Punteggio

1                                                  1

            2÷4                                                3

             ≥5                                                 5
	Impianto n.1

Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ Importo: € __________

	
	Impianto n.2
Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ Importo: € __________

	
	Impianto n.3
Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ Importo: € __________

	
	Impianto n.4
Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ Importo: € __________

	
	Impianto n.5
Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ Importo: € __________

	
	Impianto n.6
Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ Importo: € __________

	Almeno un’installazione realizzata su copertura verde, con esclusione degli impianti installati a terra, negli ultimi 10 anni

(6 punti)
	Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ 
Tipologia di copertura verde: ____________________ 
Descrizione: ____________________ 

	Impianti realizzati con utilizzo di moduli FV colorati per soddisfare prescrizioni paesaggistiche o architettoniche
(6 punti)
	Committente: ____________________ 
Potenza: ______ kWp 
Luogo: ____________________ 
Data di ultimazione: ________ 
Produttore e modello modulo: ____________________ 
Colore/RAL: ____________________ 
Prescrizione soddisfatta: ____________________ 

	Possesso di entrambe le certificazioni ISO9001 e 14001 
(3 punti)
	Certificazione: ____________________ 
Ente certificatore: ____________________ 
N. certificato: ____________________ 
Data di scadenza: ________

	
	Certificazione: ____________________ 
Ente certificatore: ____________________ 
N. certificato: ____________________ 
Data di scadenza: ________


B. Soluzione tecnica proposta
Descrivere la soluzione tecnica proposta per la realizzazione dell'intervento, evidenziando le caratteristiche dei principali componenti dell'impianto e le motivazioni delle scelte progettuali adottate.

In particolare dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

· moduli fotovoltaici proposti, con indicazione di produttore, modello, potenza nominale e tecnologia costruttiva; 

· caratteristiche della finitura cromatica dei moduli, con indicazione della tonalità RAL, ove disponibile, o di colore equivalente, corredata da eventuale documentazione tecnica del produttore; 

· motivazioni della scelta del modulo in relazione agli obiettivi di inserimento paesaggistico dell'intervento e al contesto delle coperture verdi; 

· componenti principali dell'impianto (inverter, strutture di sostegno, sistemi di monitoraggio e altri elementi ritenuti significativi); 

La relazione dovrà essere corredata da schede tecniche dei principali componenti proposti e potrà essere corredata da cataloghi, certificazioni, render, fotografie o qualsiasi altra documentazione ritenuta utile alla valutazione della proposta. Tali allegati non rilevano nel conteggio delle 10 pagine a disposizione per la redazione della presente relazione.
	


C. Tempi di realizzazione
Indicare i tempi previsti, espressi in settimane, per la realizzazione dell’intervento, comprensivi di approvvigionamento dei materiali, considerando come T0 la firma del contratto.

Inserire il cronoprogramma 

D. Proposte migliorative

Il concorrente deve indicare, per ciascuna proposta migliorativa, la relativa accettazione mediante selezione dell’opzione Sì/No, descrivere la soluzione offerta e specificarne in maniera chiara ed esaustiva il beneficio atteso.

Le proposte migliorative dovranno essere comprese nel prezzo complessivo offerto, non dovranno comportare costi aggiuntivi per Environment Park S.p.A. e, qualora valutate, costituiranno obblighi contrattuali dell’affidatario. Le proposte non adeguatamente descritte o documentate saranno considerate come non offerte e riceveranno 0 punti.

	Criterio
	Informazioni da fornire a cura del concorrente

	Installazione ottimizzatori su almeno il 50% dei moduli ipotizzati nel progetto 
(Sì: 7 punti; No: 0 punti)
	☐ Sì ☐ No
Se sì, indicare: 

Produttore: ________________________________
Modello: __________________________________
Numero di ottimizzatori: ____________________
Moduli interessati: ☐ tutti ☐ n. ______ moduli
Beneficio atteso: _________________________________________

	Sistema di monitoraggio delle prestazioni e diagnostica degli impianti 

(Sì: 7 punti; No: 0 punti)
	☐ Sì ☐ No

Se sì, indicare: 

Produttore e sistema proposto: __________________________________________

Funzioni comprese:

· monitoraggio separato dei due impianti

· rilevazione automatica delle anomalie

· invio automatico degli allarmi

· accesso remoto

· esportazione dei dati

· conservazione storica dei dati

Beneficio atteso:
__________________________________________

	Potenza installata superiore di almeno il 10% rispetto ai 219 kWp previsti dal progetto 

(Sì: 5 punti; No: 0 punti)
	☐ Sì ☐ No 
Se sì, indicare:

Potenza complessiva offerta: __________ kWp
Numero complessivo di moduli: __________
Potenza nominale del singolo modulo: ______ Wp
Beneficio atteso:
__________________________________________

	Copertura assicurativa post-realizzazione per almeno i primi 3 anni, comprensiva dei danni diretti e della perdita di produzione
(Sì: 4 punti; No: 0 punti)
	☐ Sì ☐ No 
Se sì, indicare:

Durata della copertura: __________ anni 
Decorrenza: ________________________________ 
Massimale per danni materiali e diretti: € ______________________________ 
Franchigia/scoperto: _______________________
Copertura dei danni diretti: 
· incendio, esplosione e scoppio;

· fulmine e sovratensioni;

· eventi atmosferici, compresi grandine, vento, neve e gelo;

· eventi naturali;

· guasti elettrici e meccanici;

· furto e tentato furto;

· atti vandalici e dolosi;

· danni ai moduli, agli inverter, alle strutture di sostegno, ai quadri, ai cablaggi e agli altri componenti dell’impianto.
La copertura relativa alla perdita di produzione dovrà prevedere l’indennizzo del mancato ricavo o del danno economico derivante dalla mancata o ridotta produzione di energia conseguente a un danno materiale e diretto coperto dalla polizza.
Beneficio atteso: __________________________________________

	Interventi di manutenzione ordinaria inclusi per almeno i primi 3 anni

(Sì: 2 punti; No: 0 punti)
	☐ Sì ☐ No
Se sì, indicare:

Durata del servizio: 3 anni
Numero di interventi annuali: 1
Numero complessivo di interventi: 3
Attività comprese:
· ispezione visiva dei moduli e verifica dell’assenza di danneggiamenti;

· controllo delle strutture di sostegno, dei fissaggi e dell’assenza di corrosione;

· controllo di cavi, connettori, quadri elettrici e dispositivi di protezione;

· verifica del funzionamento degli inverter e degli eventuali allarmi;

· verifica dell’impianto di terra e dei collegamenti equipotenziali;

· controllo del sistema di monitoraggio e confronto tra produzione effettiva e attesa;

· verifica dell’assenza di interferenze o danneggiamenti alla copertura verde;

· piccoli serraggi, ripristini e regolazioni che non richiedano la sostituzione dei componenti principali;

· redazione di un rapporto tecnico al termine di ogni intervento, con indicazione delle attività svolte e delle eventuali anomalie riscontrate.

Beneficio atteso:
__________________________________________


Luogo e data ___________________


Firma Legale Rappresentante
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